

**Bresciareti**

di Archetti Rag. Paolo

RETI E ATTREZZATTURE PER IMPIANTI SPORTIVI, RECINZIONI, PROTEZIONE, ANTINFORTUNISTICHE, RETI DA PESCA

**25050 MONTE ISOLA (BS)**

Loc. Peschiera Maraglio – tel/fax 0309886270 Cell 335 6168870

P.I.: 03239220175 C.F.: RCHPLA62P04E333S

[www.bresciareti.it](http://www.bresciareti.it) info@bresciareti.it

[www.retiprotezione.it](http://www.retiprotezione.it) info@retiprotezione.it

**SCHEDA ARTICOLO: R03**

**Voliera anti aviaria**

Rete in nylon polietilene con nodo, con maglia da mm 20x20 e filato da mm 1, disponibile nel colore nero. Stabilizzato contro i raggi ultravioletti.

**COMPOSIZIONE** **FILATO**: rete color nero in nylon polietilene vergine, ad alta tenacità con bordatura perimetrale con corda di mm 6.

**DURATA MINIMA DELLA RETE**: oltre 10 anni

**CARICO DI ROTTURA**: si intende carico di rottura il tiraggio di una maglia da un’estremità all’altra ed è di kg 35

**INSTALLAZIONE**: estremamente facile

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**MATERIALE**: nylon polietilene vergine

**COLORE DISPONIBILE**: nero

**SPESSORE FILATO**: 1 mm

**RETE**: a maglia quadra

**MAGLIA**: mm 20x20

**PESO**: 30 g/mq

**BORDATURA** **PERIMETRALE**: realizzata con treccia in nylon spessore mm 6

**TEMPERATURA DI FUSIONE**: 118°

**TEMPERATURA MINIMA D’USO**: - 40°

**RESISTENZA ALL’ABRASIONE:** ottima

**ASSORBIMENTO D’ACQUA 0,01%:** idrorepellente

**UTILIZZO:** ogni rete viene realizzata in lunghezza e larghezza della dimensione richiesta, completa di rinforzo perimetrale con una treccia di mm 6 cucita alla rete. Prodotto adatto voliera anti aviaria. Montaggio di estrema facilità considerando che la rete ha tutto il profilo perimetrale e può essere adattata a qualsiasi ambiente all’aperto.

**Ogni rete viene utilizzata sia in lunghezza che in larghezza della dimensione richiesta. Completa di rinforzo perimetrale con una treccia da mm 6, di solito di colore nero, cucita alla rete, lasciando negli angoli uno spezzone di corda per facilitare la messa in opera.**

**DESCRIZIONE:** La rete per voliere R03, è realizzata in polietilene vergine, stabilizzato contro i raggi ultravioletti, di colore nero. Ha una maglia quadra da mm. 20x20 con un filato dallo spessore da 1 mm. Il filato è annodato per evitare che la rete si sfilaccia nel caso in cui si dovesse tagliare.

Per durare maggiormente nel tempo, la rete, viene rinforzata con una bordatura perimetrale in polietilene da 6 mm.

È una rete specifica per voliere da esterno . Il montaggio è estremamente facile grazie al suo profilo perimetrale.

Su vostra richiesta inviamo anche campioni della rete, a nostre spese. Confezioniamo reti su misura in base alle vostre esigenze.

Per maggiori informazioni e/o ulteriori chiarimenti non esitate nel contattarci.